**厦门体育产业集团有限责任公司**

**2025年度东渡办公楼一楼匹克球场采购及安装服务**

**询价通知**

1. **邀请函**

**针对东渡办公楼一楼匹克球场采购及安装服务项目**的采购通过线下邀

请供应商询价方式，现邀请贵公司前来报价。

主要采购内容：具体详见采购需求及服务要求

地 址：**厦门市东渡路99号一楼**

邮 编：361000

电 话：13030893098

联系人：高美玲

厦门体育产业集团有限责任公司

2025年3月18日

**二、采购需求及服务要求**

买方根据实际需要采购，以实际采购订单为准。

**▲2025年度东渡办公楼一楼匹克球场采购及安装服务项目项目需求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **单位** | **规格参数** | **数量** | **备注** |
| 匹克球场树脂地面及安装 | ㎡ | 1.纹路：水晶沙2.颜色：天蓝色3.型号：Y-8330KW4.材料：环保聚氯乙烯树脂5.厚度：3.mm尺寸：18.9\*7.2米6.稳定结构：高纯度PVC耐磨层+玻璃纤维网格稳定层结构7.底板结构：专业英利奥“Y”字底纹防位移设计 | 136 | 含安装及清理原路面 |
| 固定式匹克球柱 | 副 | 1.型号：UHS-0801-WZ【柱】2.材质：优质加强型结构铝合金型材精制而成，可完全回收利用3.工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用4.结构：全内置涡杆涡轮式收紧装置；防回弹的自动锁定装置，球柱内侧焊接V型边杆，网球网中心承重达600N。5.规格（方形）：长75mm×宽75mm，壁厚3mm；[参数±20mm]6.地面高度（国际标准）：914mm；7.颜色：墨绿色；8.标配：球柱、预埋件、主柱摇把； | 1 | 含球网 |
| 匹克球拍 | 副 | 1.内芯：PP聚氨酯蜂窝芯2.表层：T700碳纤维细磨砂匹克球拍粗胚3.后盖卡套：PP料4.握手：黑色PU手胶 | 2 | 含球 |
| 移动式羽毛球柱 | 副 | 奥匹 AP-8006 | 1 |  |
| 档网 | ㎡ | 1.软网19米\*2米\*2片2.φ50柱子高2.5米3.柱子预埋取孔4.钢丝绳及安全扣5.聚乙烯网孔45\*45，线径2mm | 76 |  |

**三、报价须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明及要求** |
| 1 | 项目名称 | 厦门体育产业集团有限责任公司2025年度东渡办公楼一楼匹克球场采购及安装服务 |
| 3 | 询价范围 | 采购需求及服务要求 |
| 4 | 资金来源 | 厦门体育产业集团有限责任公司行政经费 |
| 5 | 报价人资格要求 | 报价方应具备独立的企业法人资格，并提供合格的法人营业执照副本复印件（加盖公章）； |
| 6 | 报价方式 | 纸质版壹份**（须密封，并注明“报价截止时间前请勿拆封”）**报价文件应包含下述文件：1. 附件-报价一览表（需加盖公章）
2. 承诺函
 |
| 7 | 报价文件递交地点及递交截止时间 | 地点：厦门市东渡路99号406联系人：高美玲 13030893098时间：2025年3月28日下午17：30分 |
| **8** | **评定方式** | **推荐不含税总价最低的报价人为候选成交单位。** |
| 9 | 合同签订 | 1.推荐成交单位应于确认成交后10个工作日内与我司签订合同,如不能按时签订合同的，我司可以与排位在推荐成交单位之后第一位的候选人签订合同（以此类推），或重新组织采购。2.被我司确认为成交供应商，因自身原因无法与项目业主签订合同或合同签订后不适当履行合同的，采购人有权将其纳入“采购平台”黑名单，两年内不得参与“采购平台”任何报价。3.成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交所有供货及安装工作，不得将成交项目转让（转包或分包）给他人。 |
| 10 | 付款条款 | 询价人验收合格后，及时通知成交供应商。成交供应商须提供增值税专用发票；我司在接收发票之日起30个工作日内支付至合同价97%，预留3%作为质保金，余款待保修期满后28天内一次性无息结清。 |
| 11 | 其他事项 | 报价方应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由报价人承担。如报价方不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 |

**四、报价要求**

1. 必须严格按照询价文件要求进行报价。
2. 本次采购为国内采购，请报价方用人民币报价，应分含税总价、不含税总价，如遇国家税率政策调整，以不含税价为计算依据。
3. 总报价为货物送达买方指定地点，经我司验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括产品、运输、税费等费用。报价方一旦成交，我司将不会对其报价做出其他补偿。
4. 报价单价应含产品费用、运至买方指定地点的运输费、税费等一切费用。
5. 必须按照约定时间前来提供报价，报价应包含完整报价单一份及承诺函等。
6. 由于本次参与报价发生的一切费用无论被采纳与否均由报价方自行承担。
7. 报价方接我司通知后根据要求在5个工作日内供货。
8. 以不含税总价最低的供应商为成交单位。
9. 必须严格按照附件一报价一览表格式进行报价（详见附件一）。

**附件一：**

**报价一览表**

**报价人名称（加盖公章）：**

|  |
| --- |
| **一、供应商服务内容及报价** |
| 单位名称： |
| 注册资本金（万元）： |
| **项目名称** | **单位** | **规格参数** | **数量** | **不含税价** | **税金（税率 %）** | **含税价** | **备注** |
| 匹克球场树脂地面及安装 | ㎡ | 1.纹路：水晶沙2.颜色：天蓝色3.型号：Y-8330KW4.材料：环保聚氯乙烯树脂5.厚度：3.mm尺寸：18.9\*7.2米6.稳定结构：高纯度PVC耐磨层+玻璃纤维网格稳定层结构7.底板结构：专业英利奥“Y”字底纹防位移设计 | 136 |  |  |  | 含安装及清理原路面 |
| 固定式匹克球柱 | 副 | 1.型号：UHS-0801-WZ【柱】2.材质：优质加强型结构铝合金型材精制而成，可完全回收利用3.工艺：表面经超耐候聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，全天候环境使用4.结构：全内置涡杆涡轮式收紧装置；防回弹的自动锁定装置，球柱内侧焊接V型边杆，网球网中心承重达600N。5.规格（方形）：长75mm×宽75mm，壁厚3mm；[参数±20mm]6.地面高度（国际标准）：914mm；7.颜色：墨绿色；8.标配：球柱、预埋件、主柱摇把； | 1 |  |  |  | 含球网 |
| 匹克球拍 | 副 | 1.内芯：PP聚氨酯蜂窝芯2.表层：T700碳纤维细磨砂匹克球拍粗胚3.后盖卡套：PP料4.握手：黑色PU手胶 | 2 |  |  |  | 含球 |
| 移动式羽毛球柱 | 副 | 奥匹 AP-8006 | 1 |  |  |  |  |
| 档网 | ㎡ | 1.软网19米\*2米\*2片2.φ50柱子高2.5米3.柱子预埋取孔4.钢丝绳及安全扣5.聚乙烯网孔45\*45，线径2mm | 76 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、联系方式** |
| 办公地址： |  |
| 联系人： |  | 联系电话： |  |

**注：1、报价方必须按我司需求对上述所涉及的项目明细进行报价。**

**2、合同有效期内本项目所有采购需求由我司先使用后结算。**

**3、报价应包含完整报价单及承诺函一份。**

**附件二：**

**承诺函**

我司承诺符合此次报价的供应商资格条件，条件如下：

1.具有独立承担民事责任能力的企业法人或分支机构；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.在参加该采购活动的前三年内无重大违法经营记录；

5.具备法律法规规定的其它条件。

如因承诺造假导致后续产生的法律纠纷及损失由我司自行承担相关责任

公司名称（盖章）：

日期： 年 月 日